1. 星桥街道惠都家园多层住宅加装电梯项目，建设内容主要包括惠都24#-26#（地名办2#、6#楼）6 台电梯安装等。
2. 该项目住宅1 幢3 个单元，一梯四户，共2 幢楼，6 个单元，有半地下层停非机动车，共六层，层高2.8 米，砖混结构。
3. 惠都家园24#-26#（地名办2#、6#楼）楼梯间在北面，加装电梯紧靠原楼梯间，处于公共位置，电梯的自身投影在北侧，对原住宅住户影响少。
4. 常规630kg 的电梯井道尺寸为1750mm(宽)×1800mm（深），外框尺寸为2230mm(宽)×2280mm（深）。2#楼加装电梯位置在楼梯间24-J 轴以北的花坛里，现场测量花坛深约2.45 米，6#楼加装电梯位置在楼梯间26-J 轴以北的花坛里，现场测量花坛深约5.5 米，均有条件摆放新加电梯。
5. 结合现场考察，原住宅加装电梯具有平层入户的条件，设计将电梯新加连廊与原住宅的公共露台进行连接，实现2-6 层住户均可平层入户。